Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 6 мая 2017 г. N 8/32017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

12 апреля 2017 г. N 17

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На основании [абзаца шестого части второй статьи 9](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC04BF3A5978A4AC3468543356EE5635C0EADAED5770DFCJ333H) Закона Республики Беларусь от 23 июня 2008 года "Об охране труда" в редакции Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года, [подпункта 7.1.3 пункта 7](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC747F8A4988A4AC3468543356EE5635C0EADAED57700FCJ330H) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. N 1589 "Вопросы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь", Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить Типовые [нормы](#P68) бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам государственных организаций согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Министр | И.А.Костевич |

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Министр природных ресурсов Председатель Государственного

и охраны окружающей среды комитета по стандартизации

Республики Беларусь Республики Беларусь

А.М.Ковхуто В.В.Назаренко

30.03.2017 09.03.2017

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Министр здравоохранения Министр финансов

Республики Беларусь Республики Беларусь

В.А.Малашко В.В.Амарин

22.02.2017 22.02.2017

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Министр юстиции Председатель

Республики Беларусь Брестского областного

О.Л.Слижевский исполнительного комитета

21.02.2017 А.В.Лис

22.02.2017

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Председатель

Витебского областного Гродненского областного

исполнительного комитета исполнительного комитета

Н.Н.Шерстнев В.В.Кравцов

23.02.2017 23.02.2017

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Председатель Первый заместитель председателя

Минского городского Могилевского областного

исполнительного комитета исполнительного комитета

А.В.Шорец О.И.Чикида

21.02.2017 22.02.2017

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель председателя Заместитель председателя

Гомельского областного Минского областного

исполнительного комитета исполнительного комитета

А.В.Микалуцкий С.П.Невмержицкий

21.02.2017 24.02.2017

Приложение

к постановлению

Министерства труда

и социальной защиты

Республики Беларусь

12.04.2017 N 17

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код должности, профессии по [ОКРБ](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED57709FCJ33AH) 006-2009 [<1>](#P1048) | Наименование должности, профессии | Наименование средств индивидуальной защиты | Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам [<2>](#P1049) | Нормы выдачи (штук, пар) на год, если не установлено иное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГЛАВА 1  ПРИЕМКА, РАЗРАБОТКА, ЭКСПЕРТИЗА, ХРАНЕНИЕ И ОТПУСК ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ХРАНИЛИЩЕ ЦЕННОСТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | | | | | |
| 1 | [22314](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4720AFDJ33AH) | Инженер по метрологии | При выполнении работ в государственном хранилище ценностей: |  |  |
| 2 | [24762](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47E0DFCJ333H) | Специалист | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 3 | [23883](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7770CFAJ33AH) | Начальник отдела |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 4 | [25062](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED77308F5J330H) | Технолог | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ водонепроницаемые | Вн | До износа |
| 5 | [24735](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED1770AFFJ334H) | Специалист по работе с ценностями | При осуществлении работ по приемке, разработке, экспертизе, хранению и отпуску драгоценных металлов и драгоценных камней: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
| 6 | [21801](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4730DFDJ330H) | Заведующий лабораторией | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | напальчники резиновые для защиты от растворов кислот и щелочей | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от агрессивных жидкостей (капли или брызги) |  | До износа |
|  |  |  | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 7 | [25392](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7770BF9J330H) | Эксперт | При осуществлении экспертизы драгоценных металлов и драгоценных камней, классификации, оценки, аттестации и атрибутирования изделий из них, проведении аттестации историко-культурных и нумизматических ценностей: |  |  |
| халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
| очки закрытые защитные для защиты от воздействия агрессивных жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| При работе с кислотами и щелочами дополнительно: |  |  |
| фартук для защиты от растворов кислот и щелочей с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
| напальчники резиновые для защиты от растворов кислот и щелочей | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей | К50Щ20 | До износа |
| ГЛАВА 2  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВНОГО ФОНДА | | | | | |
| 8 | [16521](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED67608FDJ331H) | Переплетчик документов | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 9 | [18032](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED67608FEJ333H) | Реставратор архивных и библиотечных материалов | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 10 | [18058](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED6720FF9J33BH) | Реставратор фильмовых материалов | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 11 | [18059](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4770BF5J335H) | Реставратор фильмокопий |
| 12 | [19467](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47600F5J336H) | Фотолаборант | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей | К20Щ20 | До износа |
| 13 | [20184](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4740AF8J33AH) | Археограф | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 14 | [20193](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4740AF9J336H) | Архивист (архивист- реставратор) |
| 15 | [24307](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47F0EF4J335H) | Палеограф | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 16 | [21062](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED67E0EFCJ331H) | Главный хранитель фондов |
| 17 | [21824](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7740EF8J33BH) | Заведующий архивохранилищем |  |  |  |
| 18 | [22103](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47300F5J330H) | Заведующий фильмотекой |  |  |  |
| 19 | [22109](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47300F5J336H) | Заведующий фонотекой |  |  |  |
| 20 | [25220](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED77709FFJ333H) | Хранитель фондов |  |  |  |
| 21 | [20269](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7720EFFJ333H) | Библиограф | При работе в хранилищах архива: |  |  |
| 22 | [20272](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7720EFFJ331H) | Библиотекарь | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 23 | [23667](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7720EF8J33AH) | Научный сотрудник | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 24 | [23187](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4710BF9J33AH) | Мастер | При реставрации кинодокументов и микрофильмов: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| ГЛАВА 3  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ, МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ПОВЕРКА И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ И ПЕРСОНАЛА | | | | | |
| 25 | [18559](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED77E0FFEJ334H) | Слесарь-ремонтник | При ремонте средств измерений: |  |  |
| халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 26 | [18590](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED77E0EFAJ334H) | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
| перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
| 27 | [22314](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED4720AFDJ33AH) | Инженер по метрологии | При поверке, ремонте средств измерений: |  |  |
| 28 | [24966](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED47E0EFDJ33BH) | Техник-метролог | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | При поверке приборов теплотехнических измерений дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от нетоксичных жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
|  |  |  | При поверке дозиметрических приборов дополнительно: |  |  |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | сапоги из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | При работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений с общей активностью до 10 мБк: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 2 шт. |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | При работе с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений с общей активностью свыше 10 мБк: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 2 шт. |
|  |  |  | полукомбинезон пластикатовый для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | фартук пластикатовый с нагрудником для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | бахилы пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | нарукавники пластикатовые для защиты от радиоактивных загрязнений | Рз | До износа |
|  |  |  | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
|  |  |  | При работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | При поверке физико-химических оптических величин средств измерений, приготовлении стандартных образцов с применением кислот и винно-спиртовых растворов: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 2 шт. |
|  |  |  | фартук для защиты от растворов кислот и щелочей с нагрудником | К50Щ50  или К80Щ50 | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые кислотощелочестойкие | К20Щ20 | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Бм | До износа |
|  |  |  | перчатки резиновые технические для защиты от растворов кислот и щелочей | К20Щ20  или К50Щ50 | До износа |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от агрессивных жидкостей (капли или брызги) или |  | До износа |
|  |  |  | щиток защитный лицевой для защиты от агрессивных жидкостей (капли или брызги) с наголовным креплением |  | До износа |
|  |  |  | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
|  |  |  | При поверке средств измерений сверхвысоких частот: |  |  |
|  |  |  | халат или комбинезон для защиты от электромагнитных полей | Эм | До износа |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от электромагнитных излучений |  | До износа |
|  |  |  | При поверке топливораздаточных колонок, автоцистерн: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | До износа |
|  |  |  | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые для защиты от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций | Нм | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от агрессивных жидкостей (капли или брызги) |  | До износа |
|  |  |  | средство защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
| 29 | [22427](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED77301F4J33AH) | Инженер по стандартизации и сертификации | При отборе проб и испытании объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации: |  |  |
| 30 | [25009](consultantplus://offline/ref=876F29D61F0E27691C880B4E8119C348A6A10702BA1EC646FFA5928A4AC3468543356EE5635C0EADAED7710DFCJ331H) | Техник по стандартизации и сертификации | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | сапоги резиновые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | полуботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
|  |  |  | При испытании пищевой и сельскохозяйственной продукции: |  |  |
|  |  |  | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 2 шт. |
|  |  |  | халат для защиты от растворов кислот | К20 | До износа |
|  |  |  | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ водонепроницаемый с нагрудником | Вн | До износа |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
|  |  |  | средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур | Тн | До износа |
| ГЛАВА 4  КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ | | | | | |
| 31 | [22215](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD29CAAK33CH) | Инженер лаборатории почвенной | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 32 | [22216](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD29CAAK33BH) | Инженер- лаборант |
| 33 | [22476](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD29BADK33AH) | Инженер- радиометрист |
| 34 | [24959](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CDE9AAEK33AH) | Техник- лаборант |
| 35 | [25028](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CDE95ABK33AH) | Техник- радиометрист |
| 36 | [22499](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5FD39BADK33EH) | Инженер-химик | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 37 | [25038](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5FD19FACK337H) | Техник-химик |
|  |  |  | фартук для защиты от растворов кислот и щелочей с нагрудником | К20Щ20 | 1 шт. |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей | К50Щ20 | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от жидкостей (капли или брызги) и от сочетания их с воздействием твердых частиц |  | До износа |
| 38 | [20927](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD495A6K337H) | Главный специалист | При проведении анализов проб воды, атмосферного воздуха, почвы: |  |  |
| 39 | [21801](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD399AFK33DH) | Заведующий лабораторией | халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 40 | [22069](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CD395A7K33FH) | Заведующий сектором | фартук для защиты от растворов кислот и щелочей с нагрудником | К20Щ20 | До износа |
| 41 | [24762](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5CDE99AEK33EH) | Специалист | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от растворов кислот и щелочей | К20Щ20 | До износа |
|  |  |  | средство защиты органов дыхания фильтрующее |  | До износа |
|  |  |  | При отборе проб воды или почвы дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) с водоотталкивающей пропиткой или | ЗМиВу | 1 шт. |
|  |  |  | костюм водонепроницаемый | Вн | 1 шт. |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | Вн | До износа |
|  |  |  | При отборе проб атмосферного воздуха на источниках выброса дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (истирания) и нетоксичной пыли | ЗМиПн | 1 шт. |
|  |  |  | ботинки с верхом из кожи для защиты от механических воздействий (истирания) | Ми | 1 пара |
|  |  |  | перчатки для защиты от механических воздействий (истирания) швейные | Ми | До износа |
|  |  |  | очки закрытые защитные для защиты от воздействия твердых частиц |  | До износа |
|  |  |  | В холодный период года на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | костюм на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур воздуха | Тн | 1 шт. на 3 года |
|  |  |  | сапоги для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 3 года |
|  |  |  | Для защиты от атмосферных осадков на наружных работах дополнительно: |  |  |
|  |  |  | плащ водонепроницаемый | Вн | 1 шт. на 3 года |
| ГЛАВА 5  СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | |
| 42 | [24758](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5FD09FABK338H) | Социальный работник | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
|  |  |  | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара на 1,5 года |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и от вредных биологических факторов (микроорганизмов) | ВнБм | До износа |
|  |  |  | При осуществлении социального обслуживания на дому в холодный период года дополнительно: |  |  |
|  |  |  | куртка на утепляющей прокладке для защиты от пониженных температур | Тн | 1 шт. на 4 года |
|  |  |  | сапоги кожаные утепленные (полусапоги кожаные утепленные) для защиты от пониженных температур | Тн20 | 1 пара на 3 года |
|  |  |  | перчатки для защиты от пониженных температур воздуха швейные | Тн | До износа |
|  |  |  | В остальное время года при осуществлении социального обслуживания на дому дополнительно для защиты от атмосферных осадков: |  |  |
|  |  |  | плащ для защиты от воды | Вн | 1 шт. на 4 года |
|  |  |  | сапоги резиновые формовые для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | В | 1 пара на 3 года |
| 43 | [24730](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5FDF9DAAK33BH) | Сиделка | Халат (костюм) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | ЗМи | 1 шт. |
| 44 | [15135](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5DD19BABK33EH) | Няня |
|  |  |  | фартук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ с нагрудником водонепроницаемый | Вн | До износа |
|  |  |  | тапочки кожаные для защиты от общих производственных загрязнений | З | 1 пара на 1,5 года |
|  |  |  | перчатки из полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и от вредных биологических факторов (микроорганизмов) | ВнБм | До износа |

--------------------------------

<1> Общегосударственный [классификатор](consultantplus://offline/ref=5FFBFA57EF4F255DD29983DBFE778B5B86674BC046A36B93FAB216F17AD178EA424369D0DEFF2926DB5DD79DAEK337H) Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 "Профессии рабочих и должности служащих", утвержденный постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 22 октября 2009 г. N 125.

<2> В соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 12.4.103-83 "Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация", утвержденным постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 декабря 1983 г. N 6082.